

# VÝROBA A PRODEJ

ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ

**KATALOG / CENÍK**

***Vzhledem k aktuální situaci častých změn cen materiálu, Vám zašleme nabídku stroje na vyžádání.***

**www.cz-am.cz**



2

PŘEDSEŤOVÝ KOMPAKTOR S HYDROPAKETEM  
ATENA

**dvě řady radliček o rozměrech 32x12 mm typu S, hydropaket na dvou hydraulických pístech, válec strunový ø 330 mm, strunový zubatý ø 330 mm, trubkový ø 330 mm, možnost zavěšení secího zařízení až do hmotnosti 1500 kg**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Model** | **Pracovní šířka**  **(m)** | **Hmotnost**  **(kg)\*** | **Výkon**  **(KM)** | **Počet radliček** | **Cena bez DPH** |
| **ATENA 250** | **2,5** | **410** | **50-70** | **18** |  |
| **ATENA 270** | **2,7** | **450** | **60-80** | **20** |  |
| **ATENA 300** | **3,0** | **500** | **70-90** | **22** |  |

\* Uvedená hmotnost je orientační a může se lišit od skutečné v závislosti na vybavení a konfiguraci.

Uvedené ceny jsou bez DPH (21 %).



3

PŘEDSEŤOVÝ KOMPAKTOR S HYDROPAKETEM  
HERA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Model**  **tři řady radliček typu S, hydropaket na dvou hydraulických pístech, zadní válec trubkový, strunový nebo strunový zubatý ø 420 mm, přední válec strunový, plynulá regulace hloubky zpracování a přípravy půdy před setím** | **Pracovní šířka**  **(m)** | **Hmotnost**  **(kg)\*** | **Počet radliček** | **Výkon**  **(KM)** | **Cena bez DPH** |
| **HERA 250** | **2,5** | **690** | **18** | **70-95** |  |
| **HERA 270** | **2,7** | **720** | **20** | **75-100** |  |
| **HERA 300** | **3,0** | **750** | **22** | **80-120** |  |
| **HERA 350** | **3,5** | **850** | **24** | **100-150** |  |

\* Uvedená hmotnost je orientační a může se lišit od skutečné v závislosti na vybavení a konfiguraci.

Uvedené ceny jsou bez DPH (21 %).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Doplňková výbava:** |  |  | **Válec prstencový ø 500** |  |
| **Válec diskový ø 500** |  | **Válec „T“ profil ø 500 (s čističi)** |  |
| **Válec crosskill ø 500** |  | **Válec „U“ profil ø 500 (s čističi)** |  |
| **Válec střechovitý ø 500 (s čističi)** |  | **Podstavce pod secí jednotku** |  |
| **Válec packer ø 420 (s čističi)** |  | **Osvětlení** |  |
| **Válec trubkový ø 500** |  |  |  |

Uvedené ceny jsou bez DPH (21%).



4

DISKOVÝ PODMÍTAČ  
HYPERION

**dvě řady disků o průměru ø 510, disk typu C, gumové tlumiče, válec trubkový, strunový nebo strunový zubatý ø 420 mm, boční clony, rozchod mezi řadami disků 75 cm, závěs 2. a 3. kategorie, ložiska disků s maznicemi**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Model** | **Pracovní šířka**  **(m)** | **Hmotnost**  **(kg)\*** | **Počet disků** | **Výkon**  **(KM)** | **Cena bez DPH** | |
| **ø 510** | **ø 560** |
| **HYPERION 180** | **1,8** | **610** | **12** | **55-80** |  |  |
| **HYPERION 200** | **2,0** | **650** | **14** | **60-85** |  |  |
| **HYPERION 220** | **2,2** | **710** | **16** | **60-90** |  |  |
| **HYPERION 250** | **2,5** | **840** | **18** | **70-95** |  |  |
| **HYPERION 270** | **2,7** | **900** | **20** | **75-100** |  |  |
| **HYPERION 300** | **3,0** | **1040** | **24** | **80-110** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Šířka (m)** | **2,5** | **2,7** | **3,0** |
|  | |  | | |
| **Doplňková výbava:** | **Válec diskový ø 500** |  | | |
| **Válec crosskill ø 500** |  | | |
| **Válec střechovitý ø 500 (s čističi)** |  | | |
| **Válec packer ø 420 / ø 500 (s čističi)** |  | | |
| **Válec trubkový / strunový ø 600** |  | | |
| **Válec prstencový ø 500** |  | | |
| **Válec „T“ profil ø 500 (s čističi)** |  | | |
| **Válec „U“ profil ø 500 (s čističi)** |  | | |
| **Válec gumový ø 500** |  | | |
| **Hydraulická regulace zadního válce** |  | | |
| **Osvětlení** |  | | |
| **Bezúdržbová ložiska** |  | | |
| **Řada prutových zavlačovačů** |  | | |

Uvedené ceny jsou bez DPH (21 %).



5

5

DISKOVÝ PODMÍTAČ  
ZEUS STRONG

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Model**  **dvě řady disků o průměru ø 560 mm (disky typu C), gumové tlumiče, válec trubkový, strunový nebo strunový zubatý ø 500 mm, boční clony, rozchod mezi řadami disků 95 cm, zpevněný závěs 2. a 3. kategorie, plynulá regulace pracovní hloubky, ložiska disků s maznicemi, boční clony** | **Pracovní šířka**  **(m)** | **Hmotnost**  **(kg)\*** | **Počet disků** | **Výkon**  **(KM)** | **Cena bez DPH** |
| **ZEUS 200** | **2,0** | **780** | **14** | **60-85** |  |
| **ZEUS 220** | **2,2** | **890** | **16** | **70-90** |  |
| **ZEUS 250** | **2,5** | **1000** | **18** | **70-100** |  |
| **ZEUS 270** | **2,7** | **1100** | **20** | **75-105** |  |
| **ZEUS 300** | **3,0** | **1240** | **24** | **80-110** |  |
| **ZEUS 350** | **3,5** | **1370** | **28** | **90-120** |  |
| **ZEUS 400** | **4,0** | **1700** | **32** | **100-130** |  |

\* Uvedená hmotnost je orientační a může se lišit od skutečné v závislosti na vybavení a konfiguraci.

Uvedené ceny jsou bez DPH (21 %).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Šířka (m)** | **2,5** | **2,7** | **3,0** | **3,5** | **4,0** |
|  | |  | | |  |  |
| **Doplňková výbava:** | **Válec diskový ø 600** |  | | |  |  |
| **Válec crosskill ø 500** |  | | |  |  |
| **Válec střechovitý ø 500 / ø 600 (s čističi)** |  | | |  |  |
| **Válec packer ø 500 / ø 600 (s čističi)** |  | | |  |  |
| **Válec trubkový / strunový ø 600** |  | | |  |  |
| **Válec prstencový ø 500** |  | | |  |  |
| **Válec „T“ profil ø 500 (s čističi)** |  | | |  |  |
| **Válec „U“ profil ø 500 (s čističi)** |  | | |  |  |
| **Válec gumový ø 500** |  | | |  |  |
| **Hydraulická regulace zadního válce** |  | | |  | |
| **Řada prutových zavlačovačů** |  | | |  | |
| **Osvětlení** |  | | | | |
| **Bezúdržbová ložiska** |  | | | | |

Uvedené ceny jsou bez DPH (21 %).



6

DISKOVÝ PODMÍTAČ S HYDROPAKETEM  
ZEUS-H STRONG

**dvě řady disků ø 560 mm (disky typu C), disky upevněné na gumových tlumičích, válec trubkový, strunový nebo strunový zubatý o průměru ø 500 mm (9 trubek), rozchod mezi disky 700 mm, zpevněný závěs 2. a 3. kategorie, plynulá regulace pracovní hloubky, ložiska disků s maznicemi, boční clony, možnost zavěšení secího zařízení až do hmotnosti 1500 kg**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Model** | **Pracovní šířka**  **(m)** | **Hmotnost**  **(kg)\*** | **Počet disků** | **Výkon**  **(KM)** | **Cena bez DPH** | |
| **ø 510** | **ø 560** |
| **ZEUS-H 250** | **2,5** | **1180** | **18** | **65-110** |  |  |
| **ZEUS-H 270** | **2,7** | **1200** | **20** | **80-120** |  |  |
| **ZEUS-H 300** | **3,0** | **1340** | **24** | **85-135** |  |  |

\* Uvedená hmotnost je orientační a může se lišit od skutečné v závislosti na vybavení a konfiguraci.

Uvedené ceny jsou bez DPH (21 %).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Šířka (m)** | **2,5** | **2,7** | **3,0** |
|  | |  | | |
| **Doplňková výbava:** | **Válec diskový ø 600** |  | | |
| **Válec crosskill ø 500** |  | | |
| **Válec střechovitý ø 500 / ø 600 (s čističi)** |  | | |
| **Válec packer ø 500 / ø 600 (s čističi)** |  | | |
| **Válec trubkový ø 600** |  | | |
| **Válec prstencový ø 500** |  | | |
| **Válec „T“ profil ø 500 (s čističi)** |  | | |
| **Válec „U“ profil ø 500 (s čističi)** |  | | |
| **Válec gumový ø 500** |  | | |
| **Hydraulická regulace zadního válce** |  | | |
| **Disky ø 610 pouze s bezúdržbovým ložiskem je nutné přičíst 80 PLN/ks** |  |  |  |
| **Osvětlení** |  | | |
| **Bezúdržbová ložiska** |  | | |
| **Podstavce pod secí jednotku** |  | | |
| Uvedené ceny jsou bez DPH (21 %). | | | |



7

PODRÝVACÍ  
KULTIVÁTOR  
APOLLO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Model** | | **APOLLO 180** | **APOLLO 220** | **APOLLO 260** | **APOLLO 300** |
| **Šířka (m)** | | **1,8** | **2,2** | **2,6** | **3,0** |
| **Hmotnost (kg)** | | **760** | **860** | **940** | **1020** |
| **Počet zubů** | | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Počet disků/ložisek v 1 řadě** | | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Počet disků/ložisek v 2 řadě** | | **8** | **10** | **12** | **14** |
| **Potřebný výkon (KM)** | | **60-80** | **80-100** | **90-110** | **120-140** |
| **Pružinové jištění Non Stop cena bez DPH:** | **Pracovní prvky typu Lemken** |  |  |  |  |
| **Pracovní prvky typu Vogel&Noote** |  |  |  |  |
| **Jištění šroubem cena bez DPH:** | **Pracovní prvky typu Lemken** |  |  |  |  |
| **Pracovní prvky typu Vogel&Noote** |  |  |  |  |
| **Jištění pružinou (šneková) pouze s pracovními prvky typu Vogel&Noote cena bez DPH:** | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Doplňková výbava:** | **Šířka (m)** | **1,8** | **2,2** | **2,6** | **3,0** |
| **Dvě řady disků** |  | | | |
| **Bezúdržbová ložiska** |  | | | |

\* Uvedená hmotnost je orientační a může se lišit od skutečné v závislosti na vybavení a konfiguraci.

Uvedené ceny jsou bez DPH (21 %).



8

HLOUBKOVÝ PODRÝVÁK  
HESTIA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **bezorebná příprava půdy, pružinové jištění radlic, radlice ve třech řadách, řada úpravových disků s regulací, zadní válec trubkový, strunový nebo strunový zubatý ø 500 s nastavením pracovní hloubky, zpracování půdy do hloubky až do 35 cm** | | | | | **Cena bez DPH** | |
| **Model** | **Pracovní šířka**  **(m)** | **Hmotnost**  **(kg)\*** | **Počet disků** | **Výkon**  **(KM)** | **pružinové jištění NON STOP** | **jištění šroubem** |
| **HESTIA 260** | **2,6** | **1200** | **8** | **110-130** |  |  |
| **HESTIA 300** | **3,0** | **1500** | **8** | **130-160** |  |  |
| **HESTIA 400** | **4,0** | **2000** | **10** | **150-180** |  |  |

\* Uvedená hmotnost je orientační a může se lišit od skutečné v závislosti na vybavení a konfiguraci.

Uvedené ceny jsou bez DPH (21 %).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Šířka (m)** | **2,6** | **3,0** | **4,0** |
|  | |  | |  |
| **Doplňková výbava:** | **Válec diskový ø 600** |  | |  |
| **Válec crosskill ø 500** |  | |  |
| **Válec střechovitý ø 500 / ø 600 (s čističi)** |  | |  |
| **Válec packer ø 500 / ø 600 (s čističi)** |  | |  |
| **Válec trubkový / strunový ø 600** |  | |  |
| **Válec prstencový ø 500** |  | |  |
| **Válec „T“ profil ø 500 (s čističi)** |  | |  |
| **Válec „U“ profil ø 500 (s čističi)** |  | |  |
| **Válec gumový ø 500** |  | |  |
| **Hydraulická regulace zadního válce** |  | |  |
| **Osvětlení** |  | | |
| **Bezúdržbová ložiska** |  | | |
| **Dvě řady disků** |  | | |

Uvedené ceny jsou bez DPH (21 %).

 9

DISKOVÝ PODMÍTAČ  
ZEUS HEAVY

**Cena bez DPH**

**Dvě řady disků ø 560 mm (disky typu C), disky upevněné na gumových tlumičích 50 mm x 190 mm, válec trubkový, strunový nebo strunový zubatý o průměru ø 500 mm (9 trubek).**

**Boční zástěny rozchod mezi řadami disků 100 cm, zvětšení rozestupu zadního úpravového válce o 20 cm, disky namontované na ramenu o síle profilu90/90/6 mm**

,

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Model** | **Pracovní šířka**  **(m)** | **Hmotnost**  **(kg)\*** | **Počet disků** | **Výkon**  **(KM)** |

**Model**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,0 HH |  | 4,0 | 3050 |  | 32 |  | 130-160 |  |
| 4,5 HH |  | 4,5 | 3500 |  | 36 |  | 150-180 |  |
| 5,0 HH |  | 5,0 | 3850 |  | 40 |  | 160-200 |  |
| 6,0 HH |  | 6,0 | 4650 |  | 48 |  | 180-260 |  |

8,0 HH

**Pracovní šířka**

**(m)**

8,0

**Hmot**

6250

**Ilość**

**talerzy**

64

**Moc**

**(KM)**

<250

**Cena netto**

**Model**

Disky o ø 610 mm pouze s bezúdržbovými ložisky

**OPCJE:**

**4,0 HH**

**4,5 HH 5,0 HH 6,0 HH 8,0 HH**

Řada zavlačovačů

Hydraulická regulace zadního válce osvětlení

Bezúdržbová ložiska typu SKF

Plovoucí boční zástěny

podvozek jednonápravový 2 kola o průměru 400mm, oj.

**OPCJE:**

podvozek jednonápravový 2 kola o průměru 400mm, oj, hydropaket podvozek jednonápravový, mezi řadami disků a válcem,

kola ø 500 mm

hydraulické brzdy

vzduchové brzdy

Podpůrná kola 2x2

**V případě konfigurace stroje s tandemovým zadním válcem, je podvozek montovaný pouze mezi řadami disků a zadním válcem.**



VÝROBA A PRODEJ  
ZEMĚDĚLSKÝCH  
STROJŮ

**Kvalita, přesnost a bezpečnost** - především tím se společnost CZ AGRO machinery řídí při vývoji zemědělských strojů a zařízení, které nabízí svým zákazníkům. Značka se neustále zaměřuje na kvalitu, aby co nejlépe splňovala očekávání moderního zemědělství. Jsme dynamicky se rozvíjející společnost s dlouholetými zkušenostmi. Neustálé investice do inovací našich strojů již ocenila řada zákazníků nejen z České republiky.

Zaměřujeme se na inovativní řešení

**CZ AGRO machinery s.r.o.**

 Řevničovská 261  
270 64 Mšec, Česká republika

 **+420** **608 770 528  
+420 775 300 365**

**Vysokou kvalitu a spolehlivost strojů zaručuje výběr použitých materiálů a komponentů pro výrobu a celkovou kompletaci naší zemědělské techniky.**

 stroje@cz-am.cz

 www.cz-am.cz

 IČO 11664487